; Installation INF for the Cypress Generic USB Driver for Windows 98ME/2000/XP
;

[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}
provider=%PROVIDER%
DriverVer=5/6/2007,1.0.0.0


[SourceDisksNames]
1=%CYUSB_INSTALL%,,,

[SourceDisksFiles]
XTUsbME.sys = 1
XTUsb.sys = 1
XTUsb.spd = 1

[Manufacturer]
%MFGNAME%=Cypress

[Cypress]
; Cypress FX2LP default ID
%VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_8613

; Cypress FX1 default ID
%VID_0130&PID_2009.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_0130&PID_2009

; Cypress FX2LP Example Device.  DVK firmware examples use this VID/PID
%VID_1020&PID_2007.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_1020&PID_2007

[DestinationDirs]
CyUsbME.Files.Ext = 10,System32\Drivers
CyUsb.Files.Ext = 10,System32\Drivers

[CyUsb]
CopyFiles=CyUsbME.Files.Ext
AddReg=CyUsbME.AddReg

[CyUsb.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT]
CopyFiles=CyUsb.Files.Ext
AddReg=CyUsb.AddReg

[CyUsb.NT.HW]
AddReg=CyUsb.AddReg.Guid

[CyUsb.NT.Services]
Addservice = CyUsb, 0x00000002, CyUsb.AddService

[CyUsb.AddService]
DisplayName    = %CyUsb.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\XTUsb.sys
LoadOrderGroup = Base

[CyUsbME.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,XTUsbME.sys

[CyUsb.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,XTUsb.sys

[CyUsbME.Files.Ext]
XTUsbME.sys

[CyUsb.Files.Ext]
XTUsb.sys

[CyUsb.AddReg.Guid]
;HKR,,DriverGUID,,%CyUsb.GUID%

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
PROVIDER="XUTEC"
MFGNAME="XUTEC"
CYUSB_INSTALL="USB Driver Installation Disk"
;VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2LP - EEPROM missing"
;VID_04B4&PID_6473.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX1 - EEPROM missing"
VID_04B4&PID_8613.DeviceDesc="Cypress EZ-USB FX2LP";
VID_1020&PID_2007.DeviceDesc="Usb Printer Controller"
VID_0130&PID_2009.DeviceDesc="Usb Printer Device 2.0"
CyUsb.SvcDesc="XUTEC"

;CyUsb.GUID="{AE18AA60-7F6A-11d4-97DD-00010229B959}"